***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

**ДО**

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

***ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1***

***ГР. РАКОВСКИ, област ПЛОВДИВ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферта за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект*:“Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно:* ***„Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Христо Ботев“, с идентификатор № 80371.241.787.1 с. Стряма, Община Раковски*** *по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.*

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Вид СМР** | **м-ка** | **к-во** | **Стойност без ДДС** | **Стойност с ДДС** |
|  | **ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща хидроизолация и замазки по открита тераса на кота +3,83м. | м2 | 91,20 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща хидроизолация и замазки по покривна плоча на "нафтено стопанство" | м2 | 15,10 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи керемиди по покриви | м2 | 1 003,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи обшивки по комини и кула | м' | 22,70 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи улуци | м' | 148,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващи водосточни тръби | м' | 76,50 |  |  |
| 7 | Демонтаж на стара дървена или метална дограма | м2 | 107,00 |  |  |
|  | **МОНТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **Нафтено стопанство** |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на хидроизолация - битумна 2 пласта, горния с посипка по плосък покрив на "нафтено стопанство" | м2 | 17,50 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон по плосък покрив на "нафтено стопанство" | м2 | 15,10 |  |  |
|  | **Открита тераса** |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на полиетиленово фолио за защита върху топлоизолацията на откритата тераса | м2 | 100,00 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на топлоизолация от **XPS с δ=100** мм и КРО - Е върху откритата тераса | м2 | 98,50 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на пароизолационно фолио под топлоизолацията на откритата тераса | м2 | 100,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка за наклон по открита тераса | м2 | 98,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на мразоустойчив противохлъзгав гранитогрес и лепило за монтаж на открито по тераса | м2 | 98,50 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на перваз (цокълна плочка) мразоустойчив противохлъзгав гранитогрес и лепило за монтаж на открито по тераса | м' | 36,80 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за оформяне на борд на откритата тераса | м2 | 18,60 |  |  |
|  | **Дървен навес** |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на улуци за отводняване | м' | 17,14 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на водосточни тръби с диаметър 8см. за дървения навес и за преддверието на южната фасада | м' | 10,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на система от дъсчена обшивка, хидроизолационно фолио и летви под керемидите на навеса | м2 | 45,50 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на керемиди на навеса | м2 | 45,50 |  |  |
|  | **Покрив** |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на керемиди по големия покрив и преддверието на залата на южната фасада | м2 | 957,70 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за оформяне комини и кула над скатния покрив | м' | 22,70 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на система от дъсчена обшивка, хидроизолационно фолио и летви под керемидите на покрива на студения и топлия покрив | м2 | 957,70 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на улуци с диаметър 17см. за отводняване | м' | 134,20 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на водосточни тръби с диаметър 11см. | м' | 103,10 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета за големия покрив и преддверието към залата | бр. | 15,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на дюшеки минерална вата с дебелина 12см. Върху таванска плоча в подпокривното пространство на студения покрив. | м2 | 480,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон, вкл. необходимите крепежни елементи по тавана на "топъл покрив" над пространството зад сцената и над преддверието на южната фасада. | м2 | 166,50 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на минерална вата с дебелина 15см.за топлоизолация в окачения таван на "топъл покрив" | м2 | 166,50 |  |  |
|  | **Стени** |  |  |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на топлоизолация от **XPS с δ=100** мм и КРО - Е по цокъл на предвходната колонада (вкл. грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и мозаечна екстериорна мазилка) върху фасадни стени | м2 | 16,20 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип **EPS, δ=100** мм с КРО-Е, (вкл. грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и силикатна екстериорна мазилка) върху фасадни стени | м' | 990,40 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици от **каменна вата** с дебелина δ=100 мм с КРО А1 по фасадни стени, включително полагане на силикатна екстериорна мазилка | м2 | 86,00 |  |  |
| 34 | Външно обръщане около дограма на прозорци с **XPS , δ=20** с КРО-Е | м' | 194,25 |  |  |
| 35 | Вътрешно обръщане на дограма с гипсова шпакловка | м' | 151,95 |  |  |
| 36 | Отстраняване на компрометирана мазилка, изравняване на основата и полагане на силикатна мазилка по вертикални стени, които не се топлоизолират. | м2 | 37,52 |  |  |
| 37 | Отстраняване на компрометирана мазилка, изравняване на основата и полагане на силикатна мазилка по стреха | м2 | 113,70 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на плочи минерална вата с дебелина 10см по 2 от стените на "нафтено стопанство" | м2 | 25,65 |  |  |
| 39 | Декоративен фасаден корниз | м' | 40,90 |  |  |
|  | **ДОГРАМИ** | м2 |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на прозорци и врати-PVC профил със стъклопакет U≤1,4 W/m2K | м2 | 84,57 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост и стъклопакет U≤1,7 W/m2K | м2 | 22,53 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на подпрозоречни поли | м' | 43,00 |  |  |
| 43 | Боядисване на съществуващи метални врати на нафтено стопанство | м2 | 8,00 |  |  |
|  | **ГАЗОБЕТОН** |  |  |  |  |
| 44 | Иззиждане на слепи прозорци с газобетонни блокчета | м2 | 7,20 |  |  |
|  | **ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"** |  |  |  |  |
|  | **Нова скатна дървена покривна конструкция** |  |  |  |  |
| 45 | Елементи на дървена покривна конструкция | м3 | 28,02 |  |  |
| 46 | Дъсчена обшивка | м3 | 23,80 |  |  |
| 47 | Анкери HAS M12x110 | бр. | 188 |  |  |
| 48 | Шпилки М10 с две гайки | бр. | 94 |  |  |
|  | **Нов едноскатен дървен навес над тераса на кота ±0,00** |  |  |  |  |
| 49 | Елементи на дървена покривна конструкция | м3 | 2,24 |  |  |
| 50 | Дъсчена обшивка | м3 | 1,50 |  |  |
| 51 | Анкери HAS M12x110 | бр. | 64 |  |  |
| 52 | Шпилки М10 с две гайки | бр. | 32 |  |  |
|  | **ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"** |  |  |  |  |
|  | **МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на комплект зазем. уредба тип „Електрод“ от 2бр. електроди от неръждаема стомана Ø20/1,5м | бр. | 6 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с височина 4м, вкл. държачи | к-т | 4 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 40/4мм | м. | 45 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник Ø8мм (AlMgSi 0,5), вкл. държачи | м. | 145 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, изолиран, вкл. държачи | м. | 55 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на клемна кутия, за скрит монтаж | бр. | 6 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на ревизионна клема | бр. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 60 | II. ДЕМОНТАЖНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ | к-т | 1 |  |  |
| 61 | III. ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ | к-т | 1 |  |  |
| 62 | IV. ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕКТА | к-т | 1 |  |  |
|  | **Обща стойност** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |